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1． 说明
KLALB是一个用于叠加多线路带宽并实现故障容错的负载均衡协议，通过虚拟地址识别连接会话，具体的IP地址和端口不直接决定客户端的连接会话识别。协议允许二次包装，不限制任何具体传输信道的实现方式。
2． 协议数据格式
本规范的多字节整数存储方式若不加说明均为大端字节序
字符串编码为UTF-8编码
1. 协议头部
5个字节：KLALB五个字符的ASCII码，作为协议特征码
4个字节：协议的版本号，前两个字节为大版本号，后两个字节为小版本号
2. 数据包类型和格式
1个字节：数据包的类型，后面数据的格式由本字节决定
	数据
	数据包类型
	作用

	0
	PING
	检测延迟请求

	1
	PONG
	检测延迟应答信号

	2
	SYNT
	打开指定的数据流通道请求

	3
	SACKT
	打开数据流通道应答信号

	4
	RST
	关闭数据流通道请求

	5
	DATAT
	数据流通道数据内容

	6
	ACK
	数据流通道收到数据应答信号

	7
	DATAU
	直接发送数据报（为未来版本的协议规范保留）

	8
	VADDR
	告知对方自己的虚拟地址


PING、PONG检测数据包，除了类型标记没有额外的其他数据
SYNT、SACKT、RST：表示要操作的目标虚拟通道
4个字节：源虚拟端口号
4个字节：目的虚拟端口号
DATAT：传输前需使用SYNT打开数据流通道
4个字节：源虚拟端口号
4个字节：目的虚拟端口号
8个字节：数据包的顺序编号，用于接收者收到后排序
2个字节：数据内容的长度n
n个字节：数据报文内容
ACK：收到指定编号的数据内容后，接收者回馈的收到确认信号
4个字节：源虚拟端口号
4个字节：目的虚拟端口号
[bookmark: _GoBack]8个字节：被确认数据包的顺序编号
1个字节：1或0，代表接收者的接收缓冲区是否已满，用于流量控制
VADDR：建立连接后的第一个数据包，双方告知对方自己的虚拟地址
16个字节：虚拟地址，用于标识每个主机的身份








image1.png




